Załącznik nr 2 do Zapytania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Cena całkowita netto** | **Cena całkowita brutto** |
| Kombinezony jednoczęściowe z kapturem, wykonany z laminatu PP +PE (polipropylen i polietylen) o gramaturze min. 35g/m2 PP i min. 19g/m2 PE oraz min. 1g/m2 kleju.Kombinezon typu 3,4,5,6 CE; szwy zgrzewane taśmą, kombinezon chroniący przed cieczami; posiada elastyczne ściągacze przy mankietach, kostkach, kapturze i talii (bez dodatku lateksu); zapinany na suwak zakryty samoprzylepną patką. Poziom ochrony: EN ISO 13688; EN ISO 13982-1; EN 13034+A1; EN 14605+A1; EN 14126; EN 1149-5; EN 14325.Kombiezon odporny na pęknięcia, wytrzymały na rozdzieranie, na rozciąganie, na przekłucia.Rozmiar kombinezonu: M, L, XL, XXL, XXXL (rozmiarówka europejska).Każdy kombinezon pakowany oddzielnie, na którym widoczne jest bez konieczności rozpakowywania oznakowanie dot. rozmiaru kombinezonu.Do oferty dołączyć próbkę tj. jedną sztukę kombinezonu z każdego rozmiaruLiczba z danego rozmiaru po uzgodnieniu z Zamawiającym. | 850 szt. |  |  |  |  |
| Suma | X | X | X |  |  |

|  |
| --- |
| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1.  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |